Приложение

к постановлению администрации

МО Севастьяновское сельское поселение

от 11.06.2019 № 89

**Проект**

**устройства общественных кладбищ, расположенных на территории Севастьяновского сельского поселения**

**Паспорт Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта: | Проект устройства общественных кладбищ, расположенных на территории Севастьяновского сельского поселения |
| Основание разработки Проекта: | * Федеральный Закон № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле»; * Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»»; * Устав МО Севастьяновское сельское поселение |
| Заказчик Проекта: | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение |
| Разработчик Проекта: | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение |
| Основная цель Проекта: | Реализация полномочий администрации МО Севастьяновское сельское поселение в части организации ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ |
| Задачи Проекта: | 1. Выявить обеспеченность поселения в имеющихся и функционирующих на территории поселения общественного кладбища с целью определения необходимости обустройства новых территорий под общественные кладбища.  2. Выявить:  - соответствие имеющегося и функционирующего кладбища санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам – по размещению кладбища;  - возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.  3. Определить мероприятия:  - по устройству имеющихся и функционирующих на территории поселения кладбища;  - по обустройству новых территорий под общественные кладбища. |
| Сроки и этапы реализации Проекта: | Срок реализации проекта – 2019 – 2025 г.г. |
| Основные исполнители Проекта: | - Администрация МО Севастьяновское сельское поселение  - общественные организации, действующие на территории сельского поселения ;  - юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории поселения;  - население поселения. |
| Источники финансирования Проекта | Проект финансируется из местного, районного бюджетов. Средства предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей. |

* **Введение**

Потребность в разработке Проекта устройства общественных кладбищ, расположенных на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение (далее – Проект) обусловлена необходимостью реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Проект содержит  чёткое представление  о целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях устройства общественных кладбищ на настоящее время, а также на среднесрочную перспективу.

Цели развития поселения и проектные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Проекте,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

* **Выявление обеспеченности поселения в имеющихся и**

**функционирующих на территории поселения**

**общественных кладбищах**

**2.1. Административное деление**

В состав МО Севастьяновское сельское поселение (далее – Поселение) входят кроме административного центра – п. Севастьяново – восемь населенных пунктов: п. Богатыри, п. Березово, п. Проточное, п. Яровое, п. Заветное, п.Степанянское, п. Гранитное, п.Шушино. Расстояние от п. Севастьяново до районного центра, г. Приозерск - 30 км.

Общая площадь Поселения составляет 37,5тыс. га. Численность населения по данным на 01.01.2019 года составила 739 человека.

**2.2.Наличие общественных кладбищ, сложившееся осуществление захоронений.**

На территории Поселения захоронения осуществляются:

- умерших граждан, проживавших в МО Севастьяновское сельское поселение на существующем кладбище традиционного типа в п. Севастьяново с 1947года, площадь-13820 кв.м

**2.3. Расчет общественных кладбищ на расчетный срок**

"О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года N 83 "Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области" (утратило силу с 26.11.2018 на основании постановления Правительства Ленинградской области от 19.11.2018 N 443)"

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы | Норма- тивная потреб-ность (га) | В том числе: | |
| Существующая ситуация,га | требуется запроек-тировать |
|  | Кладбище традиционного захоронения  п. Севастьяново | га | 0,24 га на 1 тыс. жителей для кладбищ смешанного и традиционного захоронения | 0,739тыс.чел. х 0,24 га = 0,177 | 1,38 | 0 |

Нормативы указанных в таблице 2 (Приказ Госстроя РФ от 10.01.2000 N 3 "Об утверждении Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации).

.

Таблица 2

Размеры бесплатно предоставляемых участков земли для погребения и размеры могил:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид захоронения | Размеры участков земли | | | Размеры могил | |
| Длина,   м | Ширина,   м | Площадь,  кв. м | Длина,   м | Ширина,  м |
| Одиночное | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 |
| Двойное | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |

Участки, отведенные для захоронений умерших должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Глубина могил должна быть не более 2,0-2,5 м и не менее 1,5 м.

**2.4. Обеспеченность Поселения в имеющихся и функционирующих на территории поселения общественных кладбищах**

Из расчета выявлено, что во всех населенных пунктах Поселения площади существующего кладбища в п.Севастьяново многократно превышает нормативную, поэтому нет необходимости изыскивать дополнительную территорию для обустройства новых кладбищ.

Выводы:

1.Мероприятия по обустройству новых территорий под общественные кладбища не планируются.

2.Необходимо выявить соответствие имеющихся и функционирующих кладбищ Поселения санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, возможность соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ.

* **Выявление соответствия к размещению имеющихся и**

**функционирующих кладбищ гигиеническим требованиям,**

**санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам**

Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования СанПиН 2.1.2882-11 | | кладбище | |
| п. Севастьяново | примечание |
| Не разрешается размещать кладбища на территориях: | первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников | соблюдается |  |
| первой зоны санитарной охраны курортов | соблюдается |  |
| с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов | соблюдается | соблюдается |
| со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных | соблюдается | соблюдается |
| на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей | несоблюдается | обваловка произведена |
| Участок кладбища должен удовлетворять следующим требованиям | иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей | соблюдается | соблюдается |
| не затопляться при паводках | соблюдается | соблюдается |
| иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации | соблюдается | соблюдается |
| иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18% | соблюдается | соблюдается |
| Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: | от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов | соблюдается | соблюдается |
| от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников | соблюдается | соблюдается |

Выводы:

1.Имеющиеся и функционирующие на территории Поселения кладбища соответствуют гигиеническим требованиям к размещению кладбищ.

2. С целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ необходимо определить мероприятия по устройству имеющихся и функционирующих на территории Поселения кладбищ.

**4. Определение мероприятий по устройству имеющихся и функционирующих на территории поселения кладбища с целью соблюдения гигиенических требований при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования. СанПиН 2.1.2882-11 | | Существующее положение на кладбище Поселения | |
| п.Севастьяново | Примечание |
| п. 2.7. В проекте устройства кладбищ необходимо предусмотреть | наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация | Водоупорный слой данным Проектом предусмотреть невозможно, так как кладбище уже существует и функционирует, это исторически сложившаяся ситуация |
| систему дренажа | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности | Нет необходимости в системе дренажа из-за отсутствия избыточной влажности |
| обволоку территории | Необходимо обновить (восстановить) территорию кладбища | Необходимо обновить (восстановить) территорию кладбища |
| характер и площадь зеленых насаждений | Имеются зеленые насаждения, состоящие из лиственных пород (тополь) | Имеются зеленые насаждения, состоящие из лиственных пород (тополь, ясень) |
| организацию подъездных путей и автостоянок | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов | Подъездные пути и автостоянки имеются в удовлетворительном состоянии, в зимний период очищаемые от снежных заносов |
| планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна, кладбище поделено на 4 квартала, ведется алфавитный список захоронений с указанием кварталов захоронений. | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений планировка зоны захоронений с разделением на участки не целесообразна |
|  | разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища) | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по периметру кладбища | территория кладбища имеет функциональные зоны: входную, ритуальную, захоронений, а также зеленую защиту по внешней стороне периметра кладбища |
| канализование, водоснабжение, теплоэлектроснабжение, благоустройство территории.  В соответствии  с п.6.4.при отсутствии центрального водоснабжения и канализации в населенном пункте допускается устройство шахтных колодцев | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно | из-за незначительной площади кладбищ и малой численности захоронений устройство шахтных колодцев не целесообразно |
| п.  6.6.  п.  6.7. | На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.  Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование). | Имеются зеленые насаждения лиственных пород по периметру кладбища, имеется стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в неделю. | Имеются зеленые насаждения лиственных пород по фронтальной стороне клатбища, имеется стоянка для автотранспорта, определены площадки для сбора мусора; вывоз мусора производится 2 раза в неделю |

**5. Выполнение мероприятий по устройству имеющихся и функционирующих**

**на территории Поселения кладбища в п. Севастьянво**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Количество, период проведения работ | |
| п.Севастьяново | примечание |
| Строительство туалетов, подведение водоснабжения | 1 шт. – 2019 г. |  |
| Ограждение ( монтаж, ремонт, покраска ограждения) территории кладбища | 2022-2025 г.г. | 2022-2025 г.г. |
| окос территории,  акарицидная обработка | 2 раза в летние месяцы  1 раз в год- июнь | ежегодно |
| Устройство информационных стендов на центральном входе кладбища | 1 шт. – 2020г. | август 2020г |
| Вывоз мусора | 2 раза в месяц | заключен договор с региональным оператором |
| Очистка подъездных путей и стоянок автотранспорта | ежегодно в зимний период по мере надобности | ежегодно в зимний период по мере надобности |
| Закупка и установка металлических контейнеров для мусора (для автовывоза) | 2 контейнера – 2020г. | май 2020г |

**6.   Оценка эффективности мероприятий Проекта**

Выполнение включённых в Проект мероприятий при условии разработки эффективных механизмов их реализации   позволит соблюсти гигиенические требования при организации захоронений и правил эксплуатации кладбищ с целью реализацию гражданами права на благоприятную среду обитания, гарантированного Конституцией Российской Федерации.

**7.    Организация контроля за реализацией Программы**

Общее руководство Программой осуществляет глава администрации поселения, в функции которого в рамках реализации Проекта входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Проекта.

Оперативные функции по реализации Проекта осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского поселения.

Глава администрации поселения осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации.

Специалисты администрации поселения осуществляют следующие функции:

- контроль выполнение плана мероприятий;

- формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

- подготовка предложений, заявок связанных с выполнением плана мероприятий, с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по плану мероприятий